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Мастер-класс «Плетение колечка их проволоки»
(Кольцо из нашего детства).
Мастер-класс по плетению колечка из проволоки  направлен на обучение технике создания украшений, знакомство с материалами и инструментами. Цели
· Ознакомить участников с техникой плетения кольца. 
· Научить практическим приёмам работы с проволокой.
· Воспитать аккуратность и внимательность при выполнении работ ы.

Задачи
· Ознакомить с материалами и инструментами.
· Показать, как определять размер кольца .
· Научить создавать «закрепку», удерживающую обороты в кольцо. 
· Показать, как убрать зазоры между оборотами проволоки.
СОВЕТ: 
1. Короткий кончик петли всегда должен быть снизу (начало работы), он неподвижный, а работаем длинным кончиком, который находится сверху.
2.Чтобы при ношении колечка кончик проволоки не царапал кожу необходимо его зачистить наждачной бумагой или наждаком.
Для работы с проволокой понадобятся следующие инструменты:
· пассатижи 
· круглозубцы 
· плоскогубцы
· кусачки 
· ножницы
Кольца можно плести как в одну проволоку, две так и в три, в цветной изоляции. Кольцо получится более нарядным. Но надо хорошо разровнять проволоку и смотреть, чтобы она лежала параллельно и не перекручивалась. 
Данный мастер-класс предлагает плести в три проволоки:
1.Отмерим три отрезка проволоки по 35 см. и отрежем ножницами.
2. Делаем петельку так, чтобы короткий кончик петли находился снизу (он неподвижный), а длинный (рабочий) находился сверху.
3. Дальнейшая последовательность плетения кольца согласно схеме плетения:
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Колечко из проволоки в цветной изоляции своими руками готово!
Можно плести и из простой или скрученной медной, или латунной проволоки. А кому повезет и из серебра. Проволоку перед плетением необходимо отжечь, чтобы она стала мягче и почистить. Но это касается только проволоки без изоляции. 
Вы тоже можете поэкспериментировать в этом направлении.                                  Удачной вам работы и интересных находок!
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